■ 교사용 실험 자료실 ■

실험 제목	끝없는 통로-무한반사			실험 원리	빛의 반사, 투과율
실험 시간	40분	실험 분야	물리	실험 방법	개별 실험
세트구성물	종이도안, 하프미러, 단면거울, LED, 스위치, 커넥터(2p,3p), 커넥터용 전선(검,빨,검양탭), 엔드캡, 전지끼우개+건전지, 양면테이프
교사준비물				학생준비물	가위, 통로를 꾸밀 유성펜
실험 결과	‘끝없는 통로-무한반사’ 4개가 완성됩니다.
실험팁	TIP 1. 커넥터에 전선을 연결할 때, 보고서의 그림처럼 방향을 잘 확인하고 딸깍 소리가 날 때 까지 끼웁니다. TIP 2. 만약 불이 들어오지 않거나, 전지에서 열이 많이 난다면 전기회로를 다시 한 번 살펴 확인합니다. TIP 3. 도안을 조립할 때, 통로로 사용할 도안이 원통의 안쪽 면이 되도록 붙여야합니다.

거울은 모든 빛을 반사합니다.

두 거울을 한쪽은 맞대고 서로 마주보게 하면 그 맞댄 각이 좁을수록 더욱 많은 상을 관찰하게 됩니다.

이 때 두 거울을 평행하게 양쪽에 설치하면 서로 반사되어 무한으로 반사되는 현상이 나타나게되며, 이때 한쪽 거울에 하프미러(양면거울)을 설치하면 거울 내부의 무한반사현상을 관찰할 수 있습니다.

다만 한번 반사할 때 마다 그 밝기가 급속도로 어두워지므로, 거의 마지막에 다다르면 점점 어두워지다가 안보이게 됩니다.

평면거울 [ plane mirror ]

평면을 반사면으로 한 거울을 말하며 유리 표면에 은·알루미늄 등을 진공증착한 것이 있다.

반사를 이용하므로 색수차(色收差)가 없고, 평면에 의한 반사이므로 다른 수차도 없다. 물체의 위치에 관계없이 배율 1의 완전한 상(像)이 생긴다.

단, 광선은 실제로 상점(像點)을 지나지 않고, 반사광선을 반대로 연장한 상점에서 교차하므로, 거울 뒤쪽의 물체와 대칭적인 위치에 허상(虛像)이 되어서 맺어진다. 또, 거울을 마주 대하면 좌우가 바뀌어 보인다.

광학기기 등에 사용되는 것은 빛의 파장의 몇분의 1의 평탄도(平坦度)가 요구되나, 모습 등을 보는 데 사용되는 것은 엄밀하지 않아도 된다.   [네이버 지식백과] 평면거울 [plane mirror] (두산백과)

하프 미러[ half mirror ]

빛의 일부는 반사하고, 일부는 투과하도록 만들어진 거울.

반사율과 투과율이 반반인 것이 보통이므로 하프 미러라고 하는데, 실제로는 파장에 따라서도 변화하며, 흡수 부분도 있다. 빔스플리터라고 부르는 경우도 있다. [네이버 지식백과] 하프 미러 [half mirror]

반사광과 투과광의 세기를 거의 같게 한 거울. 은, 금, 알루미늄, 크로멜 등의 금속을 아주 얇게(10~20Å) 유리 표면에 진공 증착법 혹은 스퍼터법으로 붙여서 거울로 만든 것. 보통은 얇은 은도금이 쓰인다. 두껍게 은도금을 한 유리의 반사율은 거의 100%, 투과율은 완전히 제로인 거울인데, 도금이 얇으면 상당히 반사율은 있지만, 또한 비춰볼 정도의 거울이 된다. 이 유리는 밝은 쪽에서는 거울이 되고, 어두운 쪽에서는 밝은 쪽이 비쳐보이는 성질이 있다.

그래서 문에 달면 외부에서는 내부가 보이지 않으나 내부에서는 외부를 볼 수 있게 된다. 금속막에서는 막에 빛의 흡수가 있으므로 반사율, 투과율 각각 30% 정도이다. 이 결점을 제거한 것으로, 그림과 같이 굴절률이 다른 투명막을 겹쳐서 빛의 간섭을 이용하여 반사율, 투과율을 50%, 50%로 한 것이 있다. 이는 반사광과 투과광의 색은 서로 보색(補色)을 하고 있으므로 보색 거울이라고 불린다. 반투명 거울은 광속을 2방향으로 분리하는 데에 이용되며, 쌍안 현미경, 이중상식 거리계, 간섭계 등에 쓰이고 있다.

[네이버 지식백과] 반투명 거울 [半透明-, semitransparent mirror, one way vision mirror] (화학대사전, 2001. 5. 20., 세화)