■ 교사용 실험 자료 ■

실험 제목	투웨이 미러 (TWO-WAY MIRROR)			실험 원리	빛의 반사, 하프 미러
실험 시간	40분	실험 분야	물리	실험 방법	개별 실험
세트구성물	양면 거울, 단면 거울, LED바, 9V 전지+스냅, 3P 커넥터, 커넥터용 전선, 스위치, 엔드캡, EVA 사각틀, 뒷판 종이, 양면테이프
교사준비물				학생준비물	투명테이프
실험 결과	실험 시간 중에 만든 투웨이 미러 1개를 가지고 갑니다.
실험팁	TIP1. 회로를 순서에 따라 잘 연결합니다. TIP2. 거울에 손자국이 남지 않도록 주의하며 작업합니다. TIP3. LED 바의 길이는 총 45cm 정도로, 45개 내외의 LED가 연결되어 있습니다. 원하는 길이를 가위로 절단하여 쓸 수 있는데, 3개 단위로 잘라 사용 가능합니다.

실험 구성품인 단면과 양면 두 개의 거울을 나란히 놓고 관찰하여봅시다. 두 거울은 어떤 차이점이 있나요?

두 거울을 관찰하여 기록해봅시다. (거울에 지문이 묻지 않도록 주의합니다.)

관찰한 내용을 학생들이 자유롭게 적을 수 있도록 합니다.

(단면거울은 한 면만 사용이 가능하지만 상이 더 선명하고, 양면거울은 양 면 사용이 가능하지만 상이 조금 흐리다.

단면거울은 거울 뒤 모습이 전혀 보이지 않지만, 양면 거울은 눈을 가까이 하면 거울 뒤의 모습이 보인다 등등)

1. 스위치를 켜고 보이는 상을 관찰하여 봅시다. 거울 속에 비친 상은 몇 개로 보이나요?

직접 세어보게 지도해주세요.  예)20개

2. 스위치를 끄면 거울 속에 비친 상은 어떻게 보이나요? 스위치를 켰을 때와 다른 이유를 생각해 봅시다.

스위치를 끄면 보통 우리가 쓰는 거울이 되어 내 얼굴이 보입니다. 양면 거울은 밝은 쪽에서 보면 내 모습이 보이    고 어두운 쪽에서 보면 거울 뒤의 모습이 보이기 때문입니다.

평면거울 [ plane mirror ]

평면을 반사면으로 한 거울을 말하며 유리 표면에 은·알루미늄 등을 진공증착한 것이 있다.

반사를 이용하므로 색수차(色收差)가 없고, 평면에 의한 반사이므로 다른 수차도 없다. 물체의 위치에 관계없이 배율 1의 완전한 상(像)이 생긴다.

단, 광선은 실제로 상점(像點)을 지나지 않고, 반사광선을 반대로 연장한 상점에서 교차하므로, 거울 뒤쪽의 물체와 대칭적인 위치에 허상(虛像)이 되어서 맺어진다. 또, 거울을 마주 대하면 좌우가 바뀌어 보인다.

광학기기 등에 사용되는 것은 빛의 파장의 몇분의 1의 평탄도(平坦度)가 요구되나, 모습 등을 보는 데 사용되는 것은 엄밀하지 않아도 된다.   [네이버 지식백과] 평면거울 [plane mirror] (두산백과)

하프 미러[ half mirror ]

빛의 일부는 반사하고, 일부는 투과하도록 만들어진 거울.

반사율과 투과율이 반반인 것이 보통이므로 하프 미러라고 하는데, 실제로는 파장에 따라서도 변화하며, 흡수 부분도 있다. 빔스플리터라고 부르는 경우도 있다. [네이버 지식백과] 하프 미러 [half mirror]

반사광과 투과광의 세기를 거의 같게 한 거울. 은, 금, 알루미늄, 크로멜 등의 금속을 아주 얇게(10~20Å) 유리 표면에 진공 증착법 혹은 스퍼터법으로 붙여서 거울로 만든 것. 보통은 얇은 은도금이 쓰인다. 두껍게 은도금을 한 유리의 반사율은 거의 100%, 투과율은 완전히 제로인 거울인데, 도금이 얇으면 상당히 반사율은 있지만, 또한 비춰볼 정도의 거울이 된다. 이 유리는 밝은 쪽에서는 거울이 되고, 어두운 쪽에서는 밝은 쪽이 비쳐보이는 성질이 있다.

그래서 문에 달면 외부에서는 내부가 보이지 않으나 내부에서는 외부를 볼 수 있게 된다. 금속막에서는 막에 빛의 흡수가 있으므로 반사율, 투과율 각각 30% 정도이다. 이 결점을 제거한 것으로, 그림과 같이 굴절률이 다른 투명막을 겹쳐서 빛의 간섭을 이용하여 반사율, 투과율을 50%, 50%로 한 것이 있다. 이는 반사광과 투과광의 색은 서로 보색(補色)을 하고 있으므로 보색 거울이라고 불린다. 반투명 거울은 광속을 2방향으로 분리하는 데에 이용되며, 쌍안 현미경, 이중상식 거리계, 간섭계 등에 쓰이고 있다.

[네이버 지식백과] 반투명 거울 [半透明-, semitransparent mirror, one way vision mirror] (화학대사전, 2001. 5. 20., 세화)