■ 교사용 실험 자료실 ■

실험 제목	핸드 크랭크 발전기			실험 원리	전자기 유도현상, 에너지전환, 대체에너지
실험 시간	40분	실험 분야	물리	실험 방법	개별 실험
세트구성물	핸드크랭크발전기 1키트
교사준비물				학생준비물	3mm 십자 드라이버
실험 결과	핸드크랭크발전기 1개가 완성됩니다.
실험팁	TIP 1. 작은 나사못과 부품이 포함되어 있습니다. 입 안에 넣는 장난을 하지 않도록 주의시켜주세요. TIP 2. 십자 드라이버가 포함되지 않았습니다. 개별적으로 준비하시거나, 관련상품의 3mm 십자 드라이버를 꼭 구매해주십시오. TIP 3. 기어를 연결할 때 기어와 기어가 만나는 방향에 주의합니다. 특히 단층기어의 방향이 바뀌지 않도록 주의시켜주세요.

전자기 유도 현상

자연계에는 어떤 한 가지 작용에 대한 반작용이 반드시 있다고 믿어진다. 전류가 흐르는 도선 주위에는 자기장이 형성되므로 전류에 의해 자석을 만들 수가 있다면, 자석으로 전류를 만들어 낼 수도 있지 않을까? 1831년 패러데이는 전류가 전하의 흐름이라는 사실을 염두에 두고 도선 주위에 자석을 운동시킴으로써 전류를 유도해 낼 수 있었다. 자석을 운동시킨다는 것은 자석이 만드는 자기장의 세기를 계속 변화시킨다는 것을 뜻한다. 하나의 폐회로를 통과하는 자기장의 세기가 시간에 따라 변하면 그 변화 속도에 비례하는 기전력이 유도되는 현상을 전자기 유도 현상이라 한다.

[네이버 지식백과] 전자기 유도 현상 (Basic 중학생이 알아야 할 사회· 과학상식, 2007. 2. 20., 이안태)

유도 전류

전자기유도 법칙에 따른 유도기전력에 의해 회로에 흐르는 전류이다. 감응전류(感應電流), 감전전류(感電電流)라고도 한다. 유도전류의 방향은 '렌츠의 법칙' 및 '플레밍의 오른손 법칙'에 따른다.

1820년, 덴마크의 물리학자 외르스테드(Hans Christian Oersted, 1777-1851)는 전도전류가 자침을 움직이게 하는 현상을 발견하였다. 영국의 물리학자 패러데이(Michael Faraday, 1791-1867)는 여기서 더 나아가 자기장의 변화가 전류를 유도한다는 사실을 알아냈다. 이렇게 전류와 자기장이 서로 영향을 주고받는 것을 전자기유도현상이라고 한다.

폐회로(閉回路:예컨대 코일 등) 가까이에서 자석을 움직이거나 전류가 흐르는 다른 회로를 이용해 자기장을 변화시키면 전자기유도현상에 의해 폐회로에 전류가 통하게 되는데 이를 유도전류라고 한다.

코일에 가해지는 자기장이 변화하면 코일에 유도전류가 흐르게 되고 전자기유도현상에 의해 유도전류에 의한 자기장이 형성된다. 유도전류의 방향은 유도전류에 의해 발생하는 자기장이 외부자기장의 변화를 상쇄하는 방향으로 작용하도록 결정되며 이를 렌츠의 법칙이라 한다.

유도전류는 역학적에너지를 전기적에너지로 바꿀 수 있는 방법으로 발전기의 주요한 원리이며 이외에도 변압기나 금속탐지기, 버스카드 등 많은 적용 사례가 있다.

[네이버 지식백과] 유도전류 [induced current, 誘導電流] (두산백과 두피디아, 두산백과)