20    년    월    일     요일   시간 :                날 씨 :            장   소 :

학 교   학년   반    번   이  름 :

귀신의 집

[목표] 무서운 귀신의 집을 꾸며보고, 빛의 투과와 반사에 대하여 알아봅시다.

자동차 유리창을 보면 밖에서 안에 있는 사람이 거의 안 보이는 경우가 있습니다. 그렇다면 안쪽에 있는 사람도 바깥이 안 보이는 걸까요? 그 이유는 무엇일까요?

상자전개도, 두꺼운 도화지, 미러시트, 건전지, 전지끼우개, LED, 콘넥터(2P, 3P) 콘넥터용전선, 누름스위치

셀로판테이프, 칼이나 가위, 자, 꾸미기도구

[회로연결하기]

1. 오른쪽 그림처럼 2P, 3P 콘넥터에 콘넥터용 전선을 딸깍 소리가 날 때 까지 끼워 조립합니다.

2. 2P 콘넥터에는 LED를, 3P 콘넥터에는 누름스위치를 끼웁니다.

LED 극성 주의!! 긴다리가 (+)빨간선, 짧은다리가 (-)검은선

3. 전지끼우개에 건전지를 끼워 조립하고, 그림과 같이 서로 연결하여 회로를 완성합니다.

4. 누름스위치를 눌러보아 LED에 불이 들어오는지 확인합니다.

5. 전선의 연결부위를 접어 엔드캡을 씌워줍니다.

[상자 만들기]

1. 상자 전개도를 깨끗이 오려낸 다음, 앞면창을 오려냅니다.

2. 미러시트를 앞면창보다 크게 잘라, 투명필름을 떼어내고 앞면창에 붙입니다.

구성된 미러시트는 미러시트와 투명필름의 이중으로 되었으며, 끈적임이 있는 것이 미러시트입니다.

투명필름을 떼어내기 힘들면 그냥 셀로판테이프로 붙여도 됩니다.

미러시트의 테두리를 번개모양등으로 멋지게 오려도 좋습니다.

3. 종이에 귀신모양의 그림을 그려 꾸민 다음, 상자 속 바닥중앙에 세워 붙입니다.

4. 상자 윗면 앞에서 1/3 지점 중앙에 샤프로 구멍을 뚫어 상자 안쪽에 LED를 상자 바깥쪽에서 콘넥터를 끼워 고정합니다.

5. 상자의 접는선을 따라 접어 상자를 조립하고 셀로판테이프로 고정합니다.

6. 누름스위치는 콘넥터에 꽂은 채로 상자의 원하는 위치에 셀로판테이프를 사용하여 고정시킵니다.

7. 전지끼우개는 상자의 윗면에 셀로판테이프로 고정합니다.

8. 두꺼운 도화지로 지붕을 예쁘게 꾸며서 상자 위의 부품들을 가려줍니다.

9. 약간 어두운 곳에서 누름스위치를 눌러 보며, 귀신의 집 내부가 어떻게 보이는지 관찰하여 봅시다.

1. LED는 극성이 있는 부품으로 주의하여 꽂아야 합니다.

2. 상자를 조립할 때 이음새 부분이 떠 빛이 들어가면 실험 결과가 잘 나오지 않습니다. 칼선을 내어 반듯하게 접고, 셀로판테이프로 고정합니다.

1. 상자 속이 어두울 때 어떻게 보입니까? 그 이유는 무엇일까요?

2. 상자 속이 밝을 때 어떻게 보입니까? 그 이유는 무엇일까요?

놀이공원의 무시무시한 귀신의 집!! 무서움의 이유는 아무것도 없는 빈 유리나 거울처럼 보이던 곳에서 갑자기 귀신이 나타난다는 것입니다.(예측 불가!!)

여러분이 지나가는 길에 약한 불을 켜놓아 빛이 반사되어 거울 내부가 안보이게 되어있는데, 근처를 지나면 스위치가 작동하여 귀신이 있는 방에 불이 켜지게 됩니다.

거울처럼 보이던 방 속에 밝은 빛이 바깥으로 투과되어 귀신이 보이게 되는 것입니다.

우리가 영화에서 가끔 보듯이 취조실의 유리는 내부에서 외부를 볼 수 없는 반면 외부에서는 취조실의 내부를 볼 수 있도록 설치되어 있습니다. 이러한 효과를 "One-way mirror effect"라 하며 이는 대상자(subject-side)쪽의 유리는 가시광선 반사율(VLR)이 매우 높은 반면 관찰자(observer-side)쪽의 유리는 매우 낮은 VLR을 유지하여야 합니다. 우선, 이러한 효과를 내기 위해서는 관찰자 쪽의 조명의 밝기가 대상자 쪽의 조명 밝기보다 어두워야 합니다. 일반적으로 관찰자와 대상자의 불의 밝기가 최소한 2배는 되어야 합니다. 물론 관찰자 쪽의 불의 밝기와 대상자 쪽의 불의 밝기의 비율이 커질수록 효과는 뛰어 납니다.

오늘 우리가 사용한 미러시트보다 좀더 기능이 뛰어난 시트를 유리에 시공한 것과 같습니다.